**Описание итоговой контрольной работы по труд (технология) девочки. 7класс**

1. **Назначение КР.**

Содержание и структура работы для промежуточной аттестации по труд (технология ) разработаны на основе следующих УМ: Е.С.Глозман,О.А.Кожина,Ю.Л.Хотунцев,Е.Н.Кудакова, ТЕХНОЛОГИЯ учебник 7 класс, Москва Просвещение,2024.

Цель -– оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 7 классов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и федеральной образовательной программы основного общего образования (ФОП ООО). КИМ основан на системнодеятельностном, уровневом и комплексном подходах к оценке образовательных достижений, наряду с предметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования оценивается также достижение метапредметных результатов, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные)

**Структура КР.** Работа состоит из 10 заданий базового и одного задания повышенного уровня: задания 1-6,8-10требуют выбора ответа, задание 7,11 предполагают развернутую запись ответа. Время на выполнение работы – 40 минут.

2. **Элементы содержания и проверяемых умений в соответствии с рабочей программой по труду (технология) 6 класса.**

–виды поясной и плечевой одежды;

–конструктивные особенности плечевой и поясной одежды;

- свойства тканей и выбор с учетом эксплуатации изделия (одежды)

- техника безопасности..

**3. Система оценивания контрольной работы.**

Правильное выполнение каждого из заданий 3,8,9 оценивается 1 баллом.

Правильное выполнение каждого из заданий 1,2,4,5,6 оценивается 2 баллами. Верный ответ в заданиях 10,7 оценивается 3 баллами.

Правильное выполнение задания 11 с развёрнутым ответом оценивается 5 баллами.

В случае частичных ответов баллы снижаются на 1 за каждый недочет.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отметка по 5-ти бальной шкале** | **«2»** | **«3»** | **«4»** | **«5»** |
| **Баллы** | **0-8** | **9-12** | **13-17** | **18-22** |

**1.ВАРИАНТ**

**Отметьте галочкой правильные ответы** (один или несколько)

1. **Текстильные волокна делятся на группы:**

А. натуральные;             Б. химические;             В. органические.

**2. К волокнам животного происхождения относятся:**

А.  шерсть; Б.  ситец; В.  шелк;

**3. Коконную нить вырабатывает:**

А.  бабочка; Б.  куколка; В.  гусеница.

**4. К  искусственным волокнам относятся:**

А.  вискоза; Б.  ацетат; В.  нейлон.

**5. Ткань ­ это переплетение нитей:**

А. нити  основы; Б. нити утка; В. нити для шитья.

**6. По способу отделки ткань бывает:**

А.  суровой;

Б.  с атласным рисунком; В.  гладкокрашеной.

**7. Расшифруйте условные обозначения:**

СгII   Ст ­       Сб­       Оп­       Ди­

**8. Стачивание – это:**

А. соединение нескольких приблизительно равных по величине деталей  машинной строчкой;

Б. соединение нескольких различных по величине деталей машинной  строчкой;

В. прокладывание строчки для закрепления подогнутого края изделия.

**9. После выполнения машинной строчки концы нитей:**

А. выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком;

Б. выводят на изнаночную сторону и закрепляют 3­4 ручными стежками;

В. закрепляют обратным ходом машины.

**10.Что необходимо учитывать при раскрое изделия?**

А. расположение рисунка на ткани;

Б. направление нитей основы;

В. направление нитей утка;

Г. величину припусков на швы.

****